제30회 시멘트 심포지엄

2003. 7. 10(목)∼11(금)  수안보파크호텔

7월 10일 (목)

	10:30∼11:00	등 록
	11:00∼11:30	개 회 식
	11:30∼12:10	특 강 (1) 레미콘공장에 있어서 콘크리트용 혼화재로서 고로슬래그 미분말 사용 문제점 및 개선 방안 이한승 <한양대 건축학부>
	12:10∼13:30	중 식
	13:30∼14:10	특 강 (2) 집중 연소방식 저 NOx Calciner Brian P. Keefe□Robert E. Shenk* <F.L.Smidth>
	14:10∼14:50	특 강 (3) 시멘트산업의 제조물책임 대책 고영석 <PL교육원>

◈ A 발표장

□ 좌장 : 동양시멘트  강석화

A-1	15:10∼15:30	공장 클링커의 냉각속도와 강도발현에 대한 정량적 해석 노갑수□김병권□김창범□길준호* <쌍용양회 기술연구소> 김영석□배재순□김신섭 <쌍용양회 영월공장>
A-2	15:30∼15:50	석회석 및 점토질 원료의 SiO2가 소성성에 미치는 영향 위동수*□허권회□전용희□윤용식 <한일시멘트 단양공장>
A-3	15:50∼16:10	다량의 플라이애쉬를 혼합한 시멘트 경화체의 조기강도 개선에 대한 연구 이선우*□이용남□강석화□이근성 <동양시멘트>, 이진용 <콘크리닉>
A-4	16:10∼16:30	단별 채취한 플라이 애시를 첨가한 시멘트의 수화특성 이승헌*□배승묵□이원준□김기동 <군산대 재료□화학공학부>
A-5	16:30∼16:50	해양에 건설되는 초대형 매스콘크리트 구조물에 적합한 시멘트□콘크리트의 물성 송용순．□강석화□이근성 <동양시멘트>

◈ B 발표장

□ 좌장 : 아세아시멘트  정현일

B-1	15:10∼15:30	삼척공장 6, 7호 Kiln Line의 설비개선 김용규□정성남□나영찬□강문기* <동양시멘트 삼척공장>
B-2	15:30∼15:50	Roller Mill 공정 개선으로 생산성 향상 김선기 <쌍용양회 동해공장>
B-3	15:50∼16:10	Influence of the Cleaning Mode on the Filtration Performance Ernst Rohner <BWF Tec GmbH & Co. KG>
B-4	16:10∼16:30	Membrane Bag 적용사례 박찬경 <고어코리아>
B-5	16:30∼16:50	High Level Control에 의한 Cement Mill의 최적화 기술 클라우스 버겐펠트 <F.L.S Automation>

	18:00∼19:30	간 친 회

7월 11일 (금)

	07:30∼08:30	조 식

◈ A 발표장

□ 좌장 : 쌍용양회 김병권
A-6	09:00∼09:20	유리석회 함유량이 많은 팽창재와 Ca3Al2O3-이수석고계의 초기수화반응과 고성능 AE감수제와의 성상문제에 대해 강진규*□최현국 <성신양회 기술연구소>
A-7	09:20∼09:40	석재슬러지를 재활용한 초내구성 복합무기소재 WALL CON의 개발 곽은구．□이대경□조홍준 <천지콘텍> 이종필□박춘근 <한국생산기술연구원>
A-8	09:40∼10:00	기존 공정 석회석 모니터링 시스템 설치 사례 유영호*□허홍기 <동양시멘트 삼척공장> 최종섭 <동양시멘트 연구개발팀>
A-9	10:00∼10:20	CSA의 수화 특성에 미치는 Langbenite의 영향 유영환*□박수경□송명신□이경희 <명지대 무기재료공학과>
	10:20∼10:40	휴 식
□ 좌장 : 라파즈한라시멘트 민경소
A-10	10:40∼11:00	현미경 분석을 위한 Clinker 시편 제작 이청수*□조인성 <성신양회 단양공장>
A-11	11:00∼11:20	면상해석에 의한 분체의 혼합도 평가 송경환*□後藤誠史 <야마구치대학> 심광보 <한양대> 이경희 <명지대학교>
A-12	11:20∼11:40	시멘트 Kiln Outlet부 응력저항성 Castable 적용 강해성*□정준철 <조선내화 기술연구소>, 전병각□이승용 <성신양회>
A-13	11:40∼12:00	Fe2O3 함유 MgO Cl'를 적용한 시멘트 Kiln용 염기성 벽돌의 고온 특성 김동한．□엄창중□이승제□김상재 <포스렉 기술연구소>
	12:00∼13:00	중 식
□ 좌장 : 군산대 이승헌
A-14	13:00∼13:20	석고(형태□함량) 및 화학혼화제 종류에 따른 시멘트 물성 검토 이용성*□유창진□김진욱□전준영□이의학□백용오 <현대시멘트 연구개발실>
A-15	13:20∼13:40	폐기물만을 원료로 한 포틀랜드시멘트 클링커의 합성과 특성에 관한 연구 천성민*□송태웅 <경남대 신소재공학부>
A-16	13:40∼14:00	메타카올린을 혼합한 시멘트 페이스트의 유동 특성 최해영*□김영남□송종택 <단국대 신소재공학과>, 전준영 <현대시멘트>

◈ B 발표장

□ 좌장 : 한일시멘트 김정환
B-6	09:00∼09:20	하수슬러지 건분화를 통한 시멘트 원료화 사례 반형준*□임경태□김성수□정현일 <아세아시멘트>
B-7	09:20∼09:40	시멘트 산업에서의 산업폐부산물 재활용 선진 기술 이종필*□박춘근 <한국생산기술연구원>
B-8	09:40∼10:00	시멘트공정에서의 경제성과 융통성을 갖춘 2차연료 투입설비 고재웅 <세일교역>
B-9	10:00∼10:20	Hot Disc : 혁신적인 대량 폐기물 연소 시스템 Brian P. Keefe□Robert E. Shenk* <F.L.Smidth>
	10:20∼10:40	휴 식
□ 좌장 : 현대시멘트 이의학
B-10	10:40∼11:00	폐콘크리트로부터 골재재생에 관한 연구(Ⅱ) 서형남*□구상서□최영기□강승규□민경소 <라파즈한라시멘트 기술연구소> 문규돈□안석헌□조재우□신정엽□김조웅 <한국건자재시험연구원>
B-11	11:00∼11:20	시멘트 광물계 및 액상 급결제를 사용한 숏크리트의 특성비교 김상현*□김준우□현경훈□조남섭□김길환 <유니온 부설연구소>
B-12	11:20∼11:40	제설제에 의한 콘크리트 표면열화 대책에 관한 검토 정해문*□이병덕□박성기 <한국도로공사 도로교통기술원>
B-13	11:40∼12:00	메타카올린 고성능 콘크리트 제조시 혼화재료가 Workability에 미치는 영향 안태호*□김용태□강범구□손현식□김병기 <경기화학공업 연구개발센터>
	12:00∼13:00	중 식
□ 좌장 : 성신양회 최현국
B-14	13:00∼13:20	KCl를 첨가한 시멘트 Paste 물성과 몰탈 압축강도에 미치는 석회석 미분말의 영향 정찬일*□김형선 <현대시멘트 단양공장> 박수경□이경희 <명지대 무기재료공학과>
B-15	13:20∼13:40	고유동성을 갖는 초조강 콘크리트의 품질설계와 실용화를 위한 적용연구 엄태선*□이종열□유재상□임채용□이순기□김상용 <쌍용양회 기술연구소>
B-16	13:40∼14:00	황산침식을 받는 환경을 고려한 단면복구모르타르 개발에 관한 연구 강석표*□노진호□홍성윤 <한일시멘트 중앙연구소>