시멘트 제조시설의 폐기물 사용 자율기준

	《 기본원칙 》
◆ 투입되는 폐기물은 석회석 등의 원료, 유연탄 등 연료 절감이라는 소성로에서 폐기물을 사용하려는 당초의 목적에 부합되도록 사용 - 지정폐기물 등 유해성이 큰 폐기물에 대한 투입을 엄격히 제한 - 보조연료는 RDF, RPF 등 에너지화 정책에 부합되도록 사용 - 부원료의 총크롬 농도를 1,600㎎/㎏으로 제한

□ 제조공정 별 투입폐기물 품질 기준

□ 공통기준

- 시멘트 제조를 위한 부원료․보조연료 사용목적에 적합할 것

- 폐기물의 공급원(배출원)이 명확하고, 다른 폐기물이나 이물질이 혼합되지 아니할 것

□ 개별기준

구 분	소성로 투입단계(클링커 제조)	클링커 분쇄․혼합단계(시멘트 제조)
부 원료	다음 각호의 조건을 모두 만족하는 폐기물 1. 지정폐기물 외의 폐기물(동․식물유를 흡착․흡수한 폐흡착제․폐흡수제는 제외) 2. 유해물질(납․구리․비소․수은․카드뮴․6가크롬)을 지정폐기물 용출기준 미만으로 함유 3. 총크롬을 1,600㎎/㎏ 이하로 함유	다음 각호의 조건을 모두 만족하는 폐기물 1. 지정폐기물 외의 폐기물 2. 유해물질(납․구리․비소․수은․카드뮴․6가크롬)을 지정폐기물 용출기준 미만으로 함유
보조연료	지정폐기물 외의 폐기물로서 다음의 폐기물 1. 폐섬유, 분진(중유회, 석탄가루에 한함) - 저위발열량 3,000㎉/㎏이상, 염소농도 2%이하 2. 폐합성수지 및 폐합성고무 - 저위발열량 3,500㎉/㎏ 이상, 염소농도 2% 이하 - 수은 1.2, 카드뮴 9.0, 납 200, 비소 13.0㎎/㎏ 이하 3. 오니, 폐목재 및 농촌폐비닐 - 염소농도 2% 이하	-

□ 관리방안

□ 반입폐기물 품질관리(공급원별 관리)

- 시료채취 지점 선정

․폐기물 반입과정에서 조사할 수 있도록 선정. 단, 해당 폐기물의 보관, 투입 과정에서 성분, 성상이 변화될 가능성이 있는 경우는 투입전 과정까지 확대하여 선정

․장기적으로 반입된 폐기물과 소성로 투입 전 폐기물의 편차를 분석할 수 있도록 선정(ex. 폐기물보관시설, 소성로 투입 전 혼합시설 등)

- 유해물질 등 분석항목 및 검사주기 선정

․현재 사용 중인 폐기물은 3월 이내에 유해물질 등을 분석하고 그 결과에 따라 등급을 나누어 검사주기를 설정․관리

총 크롬		염소농도
등급	분석주기	등급	분석주기
A등급 (500ppm 이하)	1회/분기	A등급 (0.5 % 이하)	1회/반기
B등급 (500~1000ppm)	1회/월	B등급 (0.5 ~ 1 %)	1회/분기
C등급 (1000~1500ppm)	1회/2주	C등급 (1 ~ 2 %)	1회/월
D등급 (1500~1600ppm)	1회/주	-	-

․최초로 반입되는 폐기물에 대하여는 반입일을 기준으로 6월 이내에 실시한 분석결과서로 확인하고, 그 결과에 따라 등급별로 검사주기를 설정․관리

․개별기준 품목외의 폐기물은 적정처리 가능성, 유해성 등을 사전검토 후 사용 여부 결정

․당해 사업장에서 발생되어 자가 처리하는 폐기물의 경우 기준 적용 제외

- 품질기준 미달 시 반입중단

․품질기준 미달 시 즉시 반입을 중단, 해당 폐기물을 재사용하고자 할 경우 반입 중단 이후의 분석결과서를 기준으로 판단

․기준을 3회 이상 위반한 업체에 대하여는 해당 폐기물의 반입 중단

□ 수집․운반․보관․투입 관리

- 폐기물의 운반․보관․투입 시에는 외부 유출 및 비산방지를 위하여 밀폐시설, 덮개 설치 또는 적정한 조치를 취할 것

- 특히, 폐합성고분자화합물(폐합성수지, 폐합성고무, 농촌폐비닐 등)은 밀폐차량으로 이송․옥내보관 및 가급적 밀폐 투입할 것

- 폐합성수지 등 흩날릴 우려가 있는 폐기물은 가급적 중간처리(파쇄․성형 등)를 거친 상태로 반입할 것

□ 폐기물의 사용현황 관리

- 폐기물의 반입현황을 용도별(부원료, 보조연료)․공급처별 등으로  세분화하여 관리(가급적 소성로 별로 구분)

- 국내 발생 또는 수입폐기물, 지정폐기물과 일반폐기물 등을 구분 관리

□ 제조 공정관리

- 제조 공정별로 사용되는 폐기물의 투입량 조절 등 관리방안을 수립․관리

□ 이행여부 확인 및 정보공개

□ 지역협의회 주관으로 업체별 관리실태 확인 및 정보공개(1회/분기)

- 폐기물 종류별 사용실태, 시료채취 및 분석 등 관리실태를 확인

- 조사결과를 해당 지자체에 보고 및 업계 홈페이지에 게재

※ 지역협의회를 구성하지 않는 시․군의 경우 민․관 합동 조사반 구성․운영

□ 시행 시기 및 방법

□ 시행시기

- 폐기물 품질관리 : 공포한 날부터 시행하되, 기존 폐기물은 분석이 완료된 날부터 시행(3월 이내)

- 수집․운반․보관․투입 관리

․밀폐차량, 덮개설치 등은 운반차량에 대한 조치는 즉시 시행하고 업계의 공통 관리기준을 08.12.31일까지 마련․시행

․폐기물 보관․사용시설에 대한 조치는 2008.12.31일까지 완료

□ 시행방법

- 관리기준 및 이행방안에 대하여 양회공업협회에서 언론공개를 통해 의지를 표명(‘08.9월초)