중국 시멘트 산업의 기회와 도전

□ 중국 건자재 당국이 밝히는 중국 시멘트 산업에서 발생해 왔던       변화 및 생산성 향상 계획

Ⅰ. 개  요

□ 중국 시멘트 생산은 지난 20여년 동안 약 6배에 달하는 증가세 기록

- 2000년도의 총 생산은 585백만톤(1980년 98백만톤)에 달했음

□ 동기간동안 시멘트 제조 기술상의 끊임없는 개선이 이루어져 왔음

- 일산능력 4,000톤급 이상의 크링카 생산라인을 갖춘 현대적인 건식         공정 생산라인이 완성품 인도방식으로 국내시장에 서비스 가능

- 입식키른에서의 기술적인 증진은 제조과정 및 품질을 향상시켜 왔음

□ 중국 시멘트 산업의 발전을 방해할 수 있는 부정적인 특징

- 비합리적인 산업구조, 저효율의 생산성, 고에너지 비용 및 환경오염

· 프리켈싸이닝 시스템을 갖추고 있는 신건식공정라인은 전체 생산량            중 단지 10%만을 생산

· 구식시설 및 시대에 뒤진 기술이 적용되는 많은 로타리 키른 생산            라인 또한 총생산의 10%를 차지함

· 입식키른(VSK : Vertical Shaft Kiln)을 갖추고 있는 소규모             공장들이 대부분의 생산 설비를 구성하고 있으며 중국 전체             생산량의 80%를 점유

□ 불행하게도 이들 대부분은 시멘트 품질 파동 및 심한 분진오염                등의 심각한 결점을 지니고 있음

□ 진행중인 중국 시멘트 산업구조의 합리화

- 사회간접자본 건설 본격화에 따른 고품질 시멘트 수요의 급격한 증가

- WTO(World Trade Organization)에 가입이 임박한 상황에서 주요         시멘트 기업들은 대규모 신건식공정라인을 갖춤으로써 생산성과         효율성을 끌어 올려 잠재 경쟁력을 강화시켜야 할 필요성 대두

- 구식시설을 갖추고 있는 수많은 소규모 입식키른 공장들의 폐쇄

- 우호적인 사업환경에서 주요 시멘트 공장들의 발전을 위한 충분한         시장을 확보하면서 현대적인 시멘트 제조기술의 증진을 촉진

Ⅱ. 현  황

□ 중국의 시멘트 산업 현대화는 신건식공정 생산라인의 여러 설비들이       수입되어 가동되었던 1980년대 초반에 시작됨

- 더욱 발전된 설비 제조기술은 FLS의 Cooler 및 O.&K. Co.의               Crusher를 포함한 20여 가지 이상의 설비들에 의해 소개됨

- 1987년, 중국 최초의 일산능력 2,000톤급의 신건식공정 생산라인이          Jiangxi 시멘트 공장에서 가동되기 시작함

- 10년 후에는 Jidong 시멘트 공장에서 일산능력 4,000톤급의 생산         라인이 가동됨

- 현재 총  년산규모 35백만톤에 달하는 약 50여개의 일산능력 2,000         톤급 신건식공정 생산라인 또는 그 이상의 생산라인이 가동중에         있으며 대부분 중국 동부해안과 양자강 유역에 위치해 있음

중국내 일산능력 2,000톤급 이상의 신건식공정 생산공장

(단위 : 톤)

번호	공장명	지역명	일산능력	번호	공장명	지역명	일산능력
1	Haolinaghe	Haolinaghe Heilongjiang	2,000	23	Jiangnan Onoda	Nanjing Jiangsu	4,000
2	Mudanjiang	Mudanjiang Heilongjiang	2,000	24	Zhongguo	Nanjing Jingsu	2,000
3	Shuangyong	Changchun Jilin	2,000	25	Jiangsu- Jingyang	Zhenjing Jiangsu	5,500
4	Dalian Onoda	Dalian Liaoning	4,000	26	Shanhai	Shanghai	2,000
5	Wulan	Wulan Neimingu	2,000	27	Ningguo	Ningguo Anhui	4,000
6	Shanxi	Lucheng Shanxi	2,000	28	Shengli	Ningguo Anhui	2,000
7	Jidong 1#	Tangshan Hebei	4,000	29	Baimashan	Wuhu Anhui	2,000
8	Jidong 2#	Tangshan Hebei	4,000	30	Tongling	Tongling Anhui	4,000
9	Qixin	Tangshan Hebei	2,000	31	Hebi	Hebi Henan	2,000
10	Qinhuangdao Asano	Qinhuangdao Hebei	4,000	32	Huaxin 4#	Huangshi Hubei	2,000
11	Handan	Handan, Hebei	2,000	33	Huaxin 5#	Huangshi Hubei	4,000
12	Beijing	Changping Beijing	2,000	34	Gezhouba	Jingmen, Hubei	2,000
13	Liulihe	Fangshan Bejing	2,000	35	Sande	Sanming, Fujian	2,000
14	Zhenxing	Beichen, Tianjin	2,000	36	Shunchang	Shunchang Fujian	2,000
15	Yaoxian	Yaoxian, Shanxi	2,000	37	Jiangxi	Wannian Jiangxi	2,000
16	Wulumuqi	Wulumuqi Xinjiang	2,000	38	Xiangxiang	Xiangxiang Hunan	2,000
17	Shandong	Jinan, Shandong	2,000	39	Chongqing	Chongqing	2,000
18	Yantai Mitsubish	Yantai, Shandong	2,750	40	Sichuan- Lafarge	Dujiangyan sichuan	4,000
19	Shandong Daewoo	Sashui, Shandong	7,200	41	Guangzhou	Guangzhou Guangdong	2,000
20	Lunan no. 1	Tengzhou, Shandong	2,000	42	Zhujiang	Guangzhou Guangdong	4,000
21	Lunan no. 2	Tengzhou, Shandong	2,000	43	Yunfu	Yunfu, Guangdong	2,000
22	Huaihai	Xuzhou, Jiangsu	3,500	44	Liuzhou	Liuzhou Guangxi	3,200

<중국의 신건식공정 생산공장의 위치>

- 주로 해안지역 및 양자강 유역에 집중

- 경제개발붐이 일던 지역을 중심으로 분포

- 중서부 개발과 맞물려 시멘트 산업의 현대화 가속

□ 세계적인 시멘트 공장 및 제조업체에서의 진보로부터 유래되었던        신설계와 신기술 혁신이 중국 시멘트 산업에 빠르게 도입됨

- 이러한 혁신에는 preheater-precalciner systems, reciprocating              grate cooler, multichannel firing systems 및 수직 roller 밀과             semi-finish grinding 시스템 등의 효율적인 분쇄시설이 포함됨

□ 구식 입식키른에 대한 눈에 띄는 기술적인 향상

- 원료분쇄시설 및 시멘트 밀에서의 자동 배합과 같은 증진된 시스템과         설비 또한 기존의 입식키른 공장에서 사용될 수 있음

- 불가피한 손실을 줄이기 위한 특별한 소성시스템 및 기술이 개발됨

□ 중국의 시멘트 산업은 다양한 수준, 다른 생산규모로 구성됨

- 신건식공정 생산라인, 오래된 습식공정라인, 그리고 증진된 VSK         생산라인이 공존하고 있음

중국내 서로 다른 기술수준의 시멘트 생산라인의 분포

키른 종류	일산능력(톤)	생산비중(%)	압축강도(28d-MPa)	열소비 평균/최적(KJ/KG 크링카)	전력소비 평균/최적(kWh/t cement)
대/중규모 로타리 키른 + precalciner	700-7,200	8.3	425-625	3,430/3,130	115/105
소규모 로타리 키른 + precalciner	300-600	1.1	325-525	4,600/3,760	130/115
대/중규모 로타리 키른 + preheater	800-1,000	0.1	425-525	4,600/3,890	125/120
소규모 로타리 키른 + preheater	100-700	0.3	325-525	4,890/4,390	125/120
로타리 키른 + 입식preheater	200-400	1.8	325-525	4,970/4,600	125/120
반건식공정 로타리 키른 + precalciner	700-2,000	0.6	425-625	3,810/3,550	105/100
건식공정 로타리 키른 열교환기 없음 *	500-1,000	2	425-525	7,110/6,600	120/110
소규모건식공정 로타리 키른 열교환기 없음	50-400	1.5	325-525	8,490/7,530	110/105
Lepol공정 로타리 키른	400-600	0.5	425-525	4,720/4,160	120/115
습식공정 로타리 키른	400-800	6.1	425-625	6,120/5,770	105/95
개선된 VSK	250-350	11.7	425-525	4,652/3660	95/67
Common mechanical VSK	100-250	55.3	425-325 or low	5,230/4,600	115/100
Common VSK	50-100	10.7	325 or low	6,480/5,440	125/115
*폐열 발전소 시스템 없음

Ⅲ. 향후 발전양상

□ 늘어나는 수요를 충족시키기 위해 고등급 시멘트의 생산능력을 증강       시키는 것과 시멘트 생산라인을 현대화하고, 생산효율을 향상함으로써       산업구조를 합리화하는 것은 중국 시멘트 산업의 긴급한 과제

□ 중국정부가 지난 3년간 사회간접자본 구축에 쏟아 부은 자금은 미화       7,500억 달러에 달함

- 이를테면 국가적인 고속도로망 및 철도망 구축, 항만 및 공항건설          그리고 공공시설, 산업용 및 주거용 건설 등을 들 수 있음

- 장기적인 예비계획에 따르면 이들 분야로의 더 많은 투자가 행해질         것으로 추정되므로 시멘트 시장 전망 또한 밝을 것으로 예상됨

중국 시멘트 생산 전망

□ 확충되는 생산능력은 새롭고 합리적인 산업구조가 바탕이 됨

- 예를 들어 신건식공정 제조기술과 구식키른의 개선은 가까운 장래에         선도적인 위치를 차지할 것으로 보임

· 최근에 적어도 1,000만톤의 부가적인 생산능력이 신건식공정기술            및 구식키른 개선기술을 사용하여 확장된 공장들을 통해 매년             계획되고 있음

- 또한 시멘트 생산라인을 건설하기 위한 외국인 투자를 유치하는         것은 장기적인 정책으로 장려되어 왔음

· 최근에는 Lafarge사가 Sichuan성 Dujianyan에서 일산능력                  4,000톤의 생산라인에 투자함

□ 중국 시멘트 산업에서 기술적인 개선은 끊이지 않는 주제

- 주된 연구과제는 전기장치와 자동제어시스템, 대규모 설비의 제조          그리고 새로운 기술의 소개 및 이행 등을 포함하는 국내의 자체 설계          생산라인의 개발에 집중될 것으로 전망됨

- 또한 생산라인의 가용성과 각각의 장치 또는 시스템의 신뢰성은 높은         생산효율성 획득 및 외국 기업들과 경쟁 가능성을 고려하여 향상될         것으로 보임

□ 한편, 비효율적인 운영체제를 갖고 있는 VSK 시설들은 폐쇄될 예정

- 전체 VSK 공장들의 생산능력은 줄게 될 것이지만 개선된 VSK          공장들은 중국 지역 경제 발전의 불균형으로 인해 당분간 유지될         것으로 보임

Ⅳ. 결  론

□ 중국 시멘트 산업은 급속한 성장을 경험해 왔으며, 이는 국가경제       발전 및 하부구조 개발로 인해 향후 20년 동안 지속될 전망

- 시멘트 산업에서의 엄청난 발전은 현대화하는 생산라인들을 지향함

· 산업구조가 변화함에 따라 VSK 시설의 생산은 한계에 이르렀음

· 반면 신건식 공정라인에서의 생산능력은 증가될 것으로 전망됨

□ 거대한 수요를 지닌 건설시장에 고품질 시멘트를 충분히 공급하고                중국 시멘트 산업의 발전을 지속가능하게 하기 위한 필수요소

자료출처 : WORLD CEMENT 2001. 8월호

조 사 자 료

2001 - 015

중국 시멘트 산업의 기회와 도전

2001. 9

한 국 양 회 공 업 협 회